**Finitura con pittura acrilica a base quarzo [FLESSCOAT CRYSTAL PRO]**

Applicazione di pittura acrilica – **FLESSCOAT CRYSTAL PRO** – del colore prescelto dalla D.L. Finitura acrilica per esterni opaca con farina di quarzo a granulometria fine calibrata fino a 0,2 mm, con stabilità delle tinte anche su muri esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Adatta all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.  **FLESSCOAT CRYSTAL PRO** contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva alla formazione di alghe e funghi.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale IMPRIMEL AC 100 o ISOLFLESS MV. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

**FLESSCOAT CRYSTAL PRO** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 6÷10 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.