**Finitura con rivestimento acrilico ad aspetto graffiato medio [FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO]**

Applicazione di rivestimento acrilico ad aspetto graffiato medio, **Flesscoat Graffiato S Medio** da circa 2 mm, del colore prescelto dalla D.L., composto da ossidi coloranti, farine e graniglie di marmo selezionate.

Il prodotto presenta un’elevata aderenza al supporto, un’ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

E’ adatto all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.

**FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO** contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

L’applicazione si effettua su di un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con fissativo a solvente ISOLFLESS MV e/o con fondo all’acqua colorabile FONDFIX PLUS o.

Fless Coat Graffiato S Medio si applica tal quale con spatola in acciaio inox e si rifinisce con spatola di plastica per fornire alla superficie il classico aspetto graffiato.

Il consumo indicativo di Fless Coat Graffiato S Medio è pari a circa 3 Kg il m2 a seconda della regolarità del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |