**Finitura con rivestimento acrilico ad aspetto rasato rustico medio. [FLESSCOAT RIALTO PRO 1,5 mm]**

Applicazione di rivestimento acrilico ad aspetto rasato rustico medio, **Flesscoat Rialto Pro** da 1,5 mm, del colore prescelto dalla D.L., a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine e graniglie di marmo.

E’ adatto all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.

L’applicazione si effettua su di un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con fissativo a solvente ISOLFLESS MV e/o con fondo all’acqua colorabile FONDFIX PLUS.

Fless Coat Rialto Pro si applica tal quale con spatola in acciaio inox e si rifinisce con spatola di plastica per fornire alla superficie il classico aspetto graffiato.

Il consumo indicativo di Fless Coat Graffiato S Medio 2,5 Kg il m2 a seconda della regolarità del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |