**Pitturazione d’interni con pittura traspirante acrilica [ACRYLSETTEF MAT]**

Applicazione di pittura traspirante per interni in fase acquosa ad elevato potere coprente, a base di resine acriliche– **ACRYLSETTEF MAT** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura espressamente formulata per gli utilizzatori professionali poiché permette di ottenere eccellenti risultati grazie all’ottima resa e all’alta diluizione, con resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) 0,1 m secondo UNI 10795, buona opacità < 5 gloss secondo EN 13300 e resistenza all’abrasione a umido in Classe 4 secondo EN 13300.

L’applicazione di effettua in due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili, trattate 4-6 ore prima con adeguato primer acrilico all’acqua IMPRIMEL AC 100.

**ACRYLSETTEF MAT** si applica a pennello, rullo, spruzzo o airless con una resa indicativa pari a 8,1 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.