**Pitturazione d’interni con pittura superlavabile vinilica [ASSOSET]**

Applicazione di pittura superlavabile in fase acquosa ad elevatissima copertura, opacità e riempimento a base di resine viniliche– **ASSOSET** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura con resistenza all’abrasione a umido in Classe 2 secondo EN 13300, con elevato potere coprente in Classe 2 secondo EN 13300 ed elevata opacità con 1,8 gloss secondo EN 13300. Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l’emissione di sostanze volatili nell’aria interna.

L’applicazione di effettua in una o due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili eventualmente trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer quale IMPRIMEL AC.

**ASSOSET** si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 10 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.