**Finitura con pittura acrilsilossanica a base quarzo [CRYSTAL PLUS]**

Applicazione di pittura acrilsilossanica per esterni a base di farina di quarzo – **CRYSTAL PLUS** – del colore prescelto dalla D.L. Finitura acrilsilossanica per esterni opaca con farina di quarzo a granulometria fine calibrata fino a 0,2 mm, alta resistenza ad alcali e agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità ed aderenza notevoli, con stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Adatta all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. **CRYSTAL PLUS** contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale IMPRIMEL AC 100 o ISOLFLESS MV. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

**CRYSTAL PLUS** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 6÷10 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.