**Finitura con idropittura acrilica uniformante [FLESSCOAT SUPERQUARTZ]**

Applicazione di pittura acrilica uniformante dei supporti ad alto riempimento – **FLESSCOAT SUPERQUARTZ** – del colore prescelto dalla D.L.

Idropittura acrilica opaca per superfici murali esterne con farina di quarzo a granulometria controllata. Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto resistenza ad alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità ed aderenza notevoli e stabilità delle tinte; adatta all’impiego su superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile e su superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate. **FLESSCOAT SUPERQUARTZ** contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale IMPRIMEL AC o ISOLFLESS MV. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

**FLESSCOAT SUPERQUARTZ** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 6÷10 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.