**Preparazione del supporto con fissativo uniformante e consolidante a base di resine micronizzate [IMPRIMEL AC 100]**

Applicazione di fissativo uniformante e consolidante trasparente leggermente pigmentato di rosa, a base di microemulsioni acriliche in fase acquosa – **IMPRIMEL AC 100** – per superfici murali interne ed esterne.

**IMPRIMEL AC 100** è adatto all’impiego su supporti murali nuovi omogenei, finiti a civile anche sfarinanti, superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate anche sfarinanti, vecchie pitture o rivestimenti minerali o sintetici ben aderenti al supporto, eventualmente bonificate con SOLUZIONE RISANANTE. La capacità di penetrazione, su supporti minerali, è assimilabile a quella di un tradizionale fissativo a solvente; ha elevata resistenza all’alcalinità ed è sovraverniciabile con tutte le finiture organiche in fase acquosa.

**IMPRIMEL AC 100** è pronto all’uso e si applica a pennello in una mano con una resa indicativa di 7÷9 m2/L secondo la natura, la porosità e lo stato del supporto.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.