**Preparazione del supporto con fissativo concentrato per fondi murali [IMPRIMEL AC]**

Applicazione di fissativo incolore a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa – **IMPRIMEL AC** – per superfici murali interne ed esterne.

**IMPRIMEL AC** è adatto all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, superfici già trattate con pitture o rivestimenti, eventualmente bonificate con SOLUZIONE RISANANTE.

**IMPRIMEL AC** si applica a pennello in una o più mani diluendolo con acqua fino al rapporto di 1:5 in funzione della porosità e dell’assorbimento del supporto, con una resa indicativa a prodotto diluito di 12,5÷17,5 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.