**Fondo per rivestimento traslucido alla calce per interno ed esterno [MARMORELLA FOND]**

Applicazione di fondo a base di calce per interni ed esterni – **MARMORELLA FOND** – del colore prescelto dalla D.L. Rivestimento a spessore a base di calce, colorato, in pasta, idoneo per la realizzazione di finiture traslucide ad effetto marmoreo.

L’applicazione può avvenire su qualsiasi superficie murale interna, anche se con pitture o rivestimenti sintetici purché solidi, sani e non interessati da umidità, trattata 24 ore prima con fissativo acrilico all’acqua IMPRIMEL AC o con una mano di FLESSCOAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua. Può essere usato anche all’esterno con supporti consistenti e ben protetti, non interessati da umidità di risalita capillare, trattati 24 ore prima con fissativo a solvente ISOLFLESS MV. In presenza di muffe all’esterno è opportuno effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

**MARMORELLA FOND** si applica con spatola inox in due mani, conguagliando la prima con spatola di plastica e lisciando la seconda con spatola inox prima che inizia a filmare, con una resa indicativa per mano pari a 1,5÷2,0 Kg/m2.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.