**Pitturazione d’interni con pittura traspirante acrilica [MURALSETTEF]**

Applicazione di pittura traspirante per interni in fase acquosa, opaca, con buona copertura, a base di resine acriliche – **MURALSETTEF** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura con resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) 0,03 m secondo UNI 10795, buona opacità < 10 gloss secondo EN 13300 e resistenza all’abrasione a umido in Classe 3 secondo EN 13300.

L’applicazione di effettua in due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili, trattate 4-6 ore prima con adeguato primer acrilico all’acqua IMPRIMEL AC.

**MURALSETTEF** si applica a pennello, rullo, spruzzo o airless con una resa indicativa per mano pari a 9÷11 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.