**Finitura con pittura acrilsilossanica ad alto riempimento [SILACRYL QS]**

Applicazione di pittura acrilsilossanica per esterni ad alto potere riempitivo – **SILACRYL QS** – del colore prescelto dalla D.L. Finitura opaca per superfici murali esterne ad alto riempimento a base di resine acrilsilossaniche e farina di quarzo a granulometria calibrata fino a 0,3 mm con ottime caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, elevato potere coprente e ideale per applicazioni a rullo; adatta all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, nuovi o già rivestiti. **SILACRYL QS** è idonea anche per la manutenzione dei sistemi Thermophon e dei sistemi di isolamento termico in generale (ETICS) e contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi. **SILACRYL QS** è classificato in Classe V1 per la diffusione del vapore acqueo secondo ISO 7783.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale IMPRIMEL AC 100 o ISOLFLESS MV. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

**SILACRYL QS** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 10÷12 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.